|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制作清单 | | | | | | | |
| 序号 | 内容（铁皮字） | | | 数量 | 单字（长x宽）面积（m2） | 铁皮厚度（m） |  |
| 1 | 安全来自长期警惕事故源于瞬时麻痹 | | | 16个 | 1.3x0.83 | 0.008 |
| 2 | 绿色生产，环保先行；节能减排，  共创美好。 | | | 16个 | 1.3x0.9 | 0.008 |
| 3 | 规范处置、保护环境、防止污染、 造福人民 | | | 16个 | 1.3x0.9 | 0.008 |
| **序号** | **内容** | 数量 | 尺寸（厘米） | 材质 | | |
| 1 | 污水排入口 | 1块 | 50x80x120厘米 | 镀锌管焊架+铝牌+反光膜 | | |
| 2 | 雨水排入口 | 1块 | 50x80x120厘米 | 镀锌管焊架+铝牌+反光膜 | | |
| 3 | 禁止攀爬 | 1块 | 38x48厘米 | 铝牌+反光膜 | | |
| 4 | 禁止攀爬 | 7块 | 43x55厘米 | 铝牌+反光膜 | | |
| 5 | 禁止攀爬 | 1块 | 16x25厘米 | 铝牌+反光膜 | | |
| 6 | 禁止翻越 | 1块 | 21x30厘米 | 铝牌+反光膜 | | |
| 7 | 当心机械伤人 | 1块 | 21x30厘米 | 铝牌+反光膜 | | |
| 8 | 废气排放口 | 1块 | 50x80x120厘米 | 镀锌管焊架+铝牌+反光膜 | | |
| 9 | 机房重地 闲人免进 | 2块 | 50x70厘米 | 铝牌+反光膜 | | |
| 10 | 卫生管理区域 | 6块 | 20x30厘米 | 亚克力铝牌 | | |
| 11 | 危险废物贮存分区标志 | 3块 | 45x45厘米 | 铝牌+反光膜 | | |
| 12 | 安全第一 预防为主 | 8个 | 60x38厘米 | 1.2PVC+UV雕刻+安装 +刻模 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 安全标牌 | 8块 | 40x60厘米 | 0.7PVC+UV雕刻 |  |
| 14 | 制度牌 | 30块 | 50x70厘米 | 4厘米铝合金框+写真KT板+ 安装 |
| 15 | 科室牌 | 5块 | 20x30厘米 | 亚克力UV打印 |
| 16 | 生产车间 铜牌 | 1块 | 40x60厘米 | 铜 牌 |
| 17 | 二楼参观平台 做展览板 | 3块 | 120x240x180厘米 | 8厘米宽铝合金框架+画面 |
| 18 | 设备铭牌 | 12块 | 8x16厘米 | 铝牌UV打印 |
| 19 | 传宣牌 | 1块 | 130x90x180厘米 | 不锈钢+透明耐力板 |